**室内净高、净开间尺寸抽测表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房（户）号 | | 2#楼1单元301 | | | | | | | | 抽测时间 | | | 年 月 日 | | |
| 房间  编号 | 净高推算值(mm) | 实测值(mm) | | | | | | | | | | | 计算值(mm) | | |
| H | H1 | H2 | H3 | H4 | | H5 | L1 | L2 | | L3 | L4 | 净高 | | 净开间 |
| 最大偏差 | 极差 | 极差 |
| 1 | 2645 | 2640 | 2643 | 2632 | 2638 | | 2638 | 3663 | 3671 | | 6860 | 6861 | 2 | 11 | 8/1 |
| 2 | 2655 | 2651 | 2658 | 2658 | 2656 | | 2656 | 2858 | 2863 | | 3061 | 3058 | 3 | 7 | 5/3 |
| 3 | 2655 | 2647 | 2659 | 2650 | 2650 | | 2661 | 2562 | 2564 | | 3976 | 3969 | 6 | 14 | 2/7 |
| 4 | 2655 | 2649 | 2662 | 2659 | 2658 | | 2651 | 3375 | 3372 | | 4072 | 4072 | 7 | 13 | 3/0 |
| 5 |  |  |  |  |  | |  | 1670 | 1679 | | 2663 | 2665 |  |  | 9/2 |
| 6 |  |  |  |  |  | |  | 2777 | 2778 | | 1564 | 1564 |  |  | 1/0 |
| 7 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | 2655 | 2647 | 2645 | 2652 | 2646 | | 2643 | 1678 | 1677 | | 3663 | 3657 | 3 | 9 | 1/6 |
| 实测 房间，不合格 　 房间,需整改处理房间： 。  抽测人员： （建设单位） （监理单位） （施工单位） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 室内净空尺寸测量示意图 | | | | | |  | | | | | | | | | |

注：1、偏差为实测值与推算值之差的绝对值；极差为实测值中最大值与最小值之差，抽测不合格点数据在表内用红笔圈出。

2、室内每户为一个检查单元，每个检查单元填写本表一张，检查完毕及时签字；本表一式三份，建设（监理）、施工、住户（《住宅工程质量保证书》的附件）各一份。

**室内净高、净开间尺寸抽测表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房（户）号 | | 2#楼1单元302 | | | | | | | | 抽测时间 | | | 年 月 日 | | |
| 房间  编号 | 净高推算值(mm) | 实测值(mm) | | | | | | | | | | | 计算值(mm) | | |
| H | H1 | H2 | H3 | H4 | | H5 | L1 | L2 | | L3 | L4 | 净高 | | 净开间 |
| 最大偏差 | 极差 | 极差 |
| 1 | 2655 | 2660 | 2662 | 2664 | 2654 | | 2659 | 2971 | 2971 | | 3962 |  | 9 | 10 | 0/ |
| 2 | 2655 | 2668 | 2666 | 2665 | 2665 | | 2657 | 2865 | 2875 | | 3967 | 3970 | 13 | 11 | 10/3 |
| 3 | 2645 | 2659 | 2646 | 2653 | 2635 | | 2647 | 3666 | 3666 | | 3964 | 3961 | 14 | 24 | 0/3 |
| 4 | 2655 | 2666 | 2668 | 2656 | 2664 | | 2665 | 3169 | 3166 | | 3962 | 3963 | 13 | 12 | 3/1 |
| 5 |  |  |  |  |  | |  |  | 2366 | | 2168 | 2168 |  |  | /0 |
| 6 | 2655 | 2674 | 2672 | 2672 | 2673 | | 2674 | 3770 | 3771 | | 1678 | 1671 | 19 | 2 | 1/7 |
| 7 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 实测 房间，不合格 　 房间,需整改处理房间： 。  抽测人员： （建设单位） （监理单位） （施工单位） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 室内净空尺寸测量示意图 | | | | | |  | | | | | | | | | |

注：1、偏差为实测值与推算值之差的绝对值；极差为实测值中最大值与最小值之差，抽测不合格点数据在表内用红笔圈出。

2、室内每户为一个检查单元，每个检查单元填写本表一张，检查完毕及时签字；本表一式三份，建设（监理）、施工、住户（《住宅工程质量保证书》的附件）各一份。

**室内净高、净开间尺寸抽测表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房（户）号 | | 2#楼2单元301 | | | | | | | | 抽测时间 | | | 年 月 日 | | |
| 房间  编号 | 净高推算值(mm) | 实测值(mm) | | | | | | | | | | | 计算值(mm) | | |
| H | H1 | H2 | H3 | H4 | | H5 | L1 | L2 | | L3 | L4 | 净高 | | 净开间 |
| 最大偏差 | 极差 | 极差 |
| 1 | 2655 | 2661 | 2660 | 2662 | 2661 | | 2662 | 2968 | 2968 | | 3971 |  | 7 | 2 | 0/ |
| 2 | 2655 | 2662 | 2663 | 2666 | 2655 | | 2655 | 2862 | 2870 | | 3965 | 3969 | 11 | 11 | 8/4 |
| 3 | 2645 | 2655 | 2663 | 2638 | 2664 | | 2649 | 3661 | 3666 | | 3960 | 3961 | 19 | 26 | 5/1 |
| 4 | 2655 | 2654 | 2668 | 2658 | 2660 | | 2652 | 3168 | 3170 | | 3964 | 3974 | 13 | 16 | 2/10 |
| 5 |  |  |  |  |  | |  | 2176 | 2366 | | 2173 | 2172 |  |  | 190/1 |
| 6 | 2655 | 2673 | 2668 | 2667 | 2677 | | 2665 | 3767 | 3768 | | 1686 | 1670 | 22 | 12 | 1/16 |
| 7 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 实测 房间，不合格 　 房间,需整改处理房间： 。  抽测人员： （建设单位） （监理单位） （施工单位） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 室内净空尺寸测量示意图 | | | | | |  | | | | | | | | | |

注：1、偏差为实测值与推算值之差的绝对值；极差为实测值中最大值与最小值之差，抽测不合格点数据在表内用红笔圈出。

2、室内每户为一个检查单元，每个检查单元填写本表一张，检查完毕及时签字；本表一式三份，建设（监理）、施工、住户（《住宅工程质量保证书》的附件）各一份。